[image: ]Tavolo porta strumenti destinato all’utilizzo in Camera Operatoria, offre tutti gli standard di qualità e di sicurezza che tale ambiente richiede.
Studiato espressamente per quelle procedure chirurgiche che richiedono importanti superfici di appoggio, senza rinunciare al requisito dell’altezza variabile (cardiochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia            ortopedica).
[bookmark: _GoBack]Integralmente realizzato in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810), garantisce:			          -  Elevato grado di resistenza alla corrosione;								     -  Elevato grado di asportazione batterica;									     -  Basso grado di ritenzione batterica; 									     -  Eccellente durata nel tempo
Stabile basamento a 4 razze a sezione rettangolare, con puntali di sicurezza, dotato di 4 ruote  gemellate   Ø 75 mm, con parafilo, in polimero antitraccia, di cui 2 con freno e 2 antistatiche.
Piano di lavoro asportabile, imbutito e senza angoli aperti, con perimetro raggiato.                               Grado di libertà  e di sicurezza operativa +180° / - 180°. Piano d’appoggio inferiore fisso e liscio.
Sistema di rotazione del piano dotato di  blocco di  sicurezza.
Sistema di elevazione mediante pompa idraulica di precisione, a doppio movimento, a circuito sigillato, con attivazione a pedale. Range di elevazione da mm 910 a mm 1.270. 
Portata massima 30 Kg, equamente distribuiti sul piano di lavoro.
Art. 191118:   	Dim. utili: mm L.1200 x P.550 x H.30                                                                                			Dim. d‘ingombro mm 1.200 x 580 x H910/1.270
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